\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории частично отсутствует, остальная часть значительна изношена. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория не достаточно освещена. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (отметка уровня входного тамбура ниже отметки подхода (земли). Диаметр поворотной зоны наружной входной площадки не соответствует нормам (менее 2,2 м.) Санитарно - гигиенические помещения не соответствует нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п  | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с TCP |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с TCP |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с TCP |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с TCP |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с TCP |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с TCP |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с TCP |
| 8 | **Все зоны и участки** | Индивидуальное решение с TCP |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021

в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда» на 2019-2023г.

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

•

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно - функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДУ до ДП - В; «Территория, прилегающая к зданию» с ДУ до ДП - В; путь движения внутри здания с ДУ до ДП - В; санитарно - гигиенические помещения с ДУ до ДП -